192.168.1.1

PC1

192.168.1.10

255

PC2

192.158.2.1

192.168.2.10

255

Interface f0/0

Interface se0/1/0

Ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

Exit

router rip

nework 192.168.1.0

network 192.168.3.0

exit control c